**15-М группа**

**Инструкции по Технология малярных работ на**

**27.10.2020г.(6ч.)**

**Все письменные готовые работы отправлять на ватсап преподавателю или электронную почту:** [**omelkov8@mail.ru**](mailto:omelkov8@mail.ru)

Задание; Заполнить таблицу дефектов (**Причины возникновения**),заполненную таблицу отправляем на электронную почту.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дефекты | Причины возникновения | Способ устранения |
| На поверхности облицовочных плиток имеются щербинки, отбитые углы, плешины, мушки, пузыри и другие дефекты |  | Поврежденные плитки выбить и заменить новыми |
| Неодинаковая ширина швов на облицованной поверхности |  | Поверхности с неровными швами переделать до твердения раствора. Рассортировать плитки по размерам. При массовом несоответствии размеров плитки браковать и возвращать поставщику. Для устройства ровного уширенного шва применять металлические скобы и шаблоны |
| Провесы между смежными плитками (плитка выходит за поверхность смежной плитки) |  | Поверхности с такими дефектами должны быть переделаны. Категорически запрещается начинать облицовку без проверки поверхности и выравнивания ее штукатурным пометом |
| Небрежное примыкание к трубопроводам, выключателям, розеткам и т.д. |  | Поврежденные места облицевать заново. Не начинать облицовку до прокладки трубопроводов и установки электрокоробок |
| Отслаивание и выпадение отдельных плиток или целых звеньев |  | Если основание не повреждено, его следует тщательно очистить и плитки установить вновь, приклеив их белилами. Если основание повреждено, его необходимо аккуратно вырубить и заменитьновым |
| Швы не горизонтальны и не вертикальны, углы развернуты, лузги, усенки и откосы искривлены |  | Места с превышением допустимых отклонений должны быть переделаны заново |