**Инструкции по «Технология малярных работ» 15-м группа на 12.01.2021г.(6ч.)**

**Все письменные готовые работы отправлять на ватсап преподавателю или электронную почту:** [**omelkov8@mail.ru**](mailto:omelkov8@mail.ru)

**Прочитать текст, и законспектировать в тетрадь самое главное.**

**Ответить на вопросы и переправить ответы по вацап.**

Часть 4

Как правильно красить стены

Каждый вид краски требует соблюдения определенных правил нанесения. Кроме того, процесс окрашивания будет отличаться при выборе разных инструментов для малярных работ. Как правильно покрасить стены в квартире? Учтите несколько важных советов:

1. Краска должна наноситься равномерно. Если вы используете кисть, проводите ею сначала в одном направлении, после в противоположном. В процессе работы поверхность стены нужно периодически растушевывать, иначе краска будет стекать каплями. По этой же причине не стоит наносить на стену комнаты несколько толстых слоев или чрезмерно разбавлять красящее вещество. Последним этапом окраски будут движения кистью снизу вверх.
2. При использовании продукта на основе олифы, стоит применять волосяную кисточку и совершать ею максимально мягкие движения.
3. Нанесение красящего вещества должно проводиться в несколько слоев. Водоэмульсионной или другими видами красок стены квартиры придется покрывать дважды, поскольку после первой обработки останутся пятна.
4. Если в процессе ремонта вы используете два колера, после первичной окраски подождите 2-3 суток, чтобы стены высохли. Далее на их поверхность можно клеить малярную ленту и окрашивать вторым цветом.
5. Чтобы слой получился ровным и не слишком толстым, кисточку опускают в краску наполовину, а валик прокатывают в плоской ванночке.
6. Начинать красить стены квартиры своими руками следует от верхней части оконного проема, плавно переходя к основным стеновым поверхностям­ комнаты. Чтобы вам было удобнее, разделите площадь на небольшие квадраты и окрашивайте их по очереди. При этом каждую последующую зону красить можно только после полного высыхания предыдущей.
7. Если стены имеют неровный рельеф, не стоит покрывать их толстым слоем красящего вещества, иначе оно начнет стекать и деформироваться.
8. Для ограничения четких границ используйте бумажный скотч. Он, кроме того, применяется, чтобы не испачкать линию пола или потолка, соприкасающуюся с обрабатываемой стеной.

Покраска стен в квартире и необходимые инструменты

Выбирать инструменты для покраски стен квартиры своими руками стоит с учетом вида покрытия. Какие приспособления могут понадобиться:

1. Валик. Меховой используют для текстурной окраски, поролоновый – для гладкой.
2. Кисточки. Отличаются исключительно качеством и шириной. Хорошая кисть не теряет ворс, поэтому при выборе стоит подергать за него.
3. Шпатели из пластика. Данные инструменты нужны для заполнения неровных поверхностей. С помощью шпателей удобно наносить большое количество лака.
4. Кюветка. Так называют небольшое корыто, которое применяется для окраски стен валиком.
5. Малярная лента. Защищает неокрашиваемые поверхности от случайного попадания краски.
6. Миксер для красящих веществ. Устанавливается на дрель и помогает быстрее приготовить краску любой консистенции и цвета.

Вопросы:

1. После какого времени можно клеить малярную ленту и окрашивать вторым цветом?

2. Из за чего начнет стекать и деформироваться красящие вещества?

3. Для чего применяют Меховой валик?

4. Для чего применяют поролоновый валик?

5. Какие инструменты нужны для заполнения неровных поверхностей?