Инструкция по выполнению заданий по учебной практике.

**среда 10.11.2021г**

**25М группа «Маляр» ( 6 часов)**

**Вы должны изучить материал, затем переписать его в тетрадь. Фото выполненных заданий отправлять личным сообщением в whatsapp или на почту Sidko303@mail.ru**

**Уважаемые обучающиеся! За выполнение заданий на среду 10.11.2021г**

**вы должны получить оценку, если до конца дня не будет выполнено задание, в журнал учебной практики будут выставлены неудовлетворительные оценки.**

Подготовка клея

Все это не так-то просто, ведь каждый тип клея предназначен для разных видов обоев. Одни стеновые покрытия более тяжелы, другие – менее. Вот, к примеру, для бумажных обоев подходит большинство видов клея. Другое дело, флизелиновая основа - структура уже другая. А виниловые обои – слишком тяжелые для универсальных клеев.

Клей разводят с водой соответственно рецептуре, которая обозначена на пачке. Во избежание образования комочков, советуется засыпать клей в воду медленно и постоянно помешивая. Обычно смеси нужно отстояться от нескольких минут до получаса( смотреть рекомендацию производителя). После этого его снова следует перемешать.

Подготовка рулонов

Перед этим процессом убедитесь, что все рулоны с одной партии, так как могут отличаться тон или оттенок даже при одном цвете. Чтобы определиться с длиной полосы, прибавьте к высоте помещения 5–10 см и приступайте к раскрою. Обратите внимание  на то, чтобы обои во время раскроя отматывались от рулона в одном направлении.

Обрезки можно будет использовать для оклеивания простенков, участков над дверями, под окнами и т.д. Остатки обоев на всякий случай хранить можно и нужно. Но они — увы — не помогут вам купить точно такой же рулон, если возникнет необходимость в обновлении большого участка стены.

Сохраняйте этикетку!

Речь о листке бумаги с названием и технической информации, который находится под пленкой - упаковкой любого рулона обоев. Указанный на этикетке номер партии позволит точно «попасть в оттенок» при покупке дополнительного рулона.

Завершающий этап

Следующие рекомендации позволят добиться наилучшего качества оклеенной поверхности:

Любые виды обоев всегда клеятся при закрытых окнах и дверях. При этом температура в помещении должна быть не менее 18C. А относительная влажность комнатного воздуха не должна превышать 70%. Кстати, стены тоже имеют некоторые ограничения в этом плане. Они должны быть сухими.

При оклеивании обоев на бумажной основе нанесите клей на участок оклеиваемой стены или потолка; нанесите клей на полосу обоев, и дайте ему немного впитаться -5 минут вполне достаточно.  
При оклейке обоев на флизелиновой основе нанесите клей на участок оклеиваемой стены или потолка, обои в сухом виде прикладываются к стене.

Первую полосу следует наклеивать вертикально с помощью отвеса, лазера или уровня. Снизу и сверху лучше оставить небольшой запас длины, чтобы в случае необходимости выровнять небольшие отклонения по высоте.

Следующую полосу наклеивайте встык, тщательно совместив все элементы рисунка. Затем обои следует разгладить легкими движениями по вертикали вверх и вниз с помощью мягкой щетки, валика или пластикового шпателя. Не растягивайте полотно во время поклейки. Рекомендуем использовать ролик для швов с целью фиксирования стыков. Излишки клея следует аккуратно удалить влажной губкой.

Наклеенные обои должны высохнуть при комнатной температуре в течение двух –трех суток, в зависимости от вида обоев. Сквозняки, тепло отопительных приборов могут привести к деформации швов.