Инструкция по выполнению заданий по учебной практике.

**Среда 25.11.2020г**

**15М группа «Маляр» ( 6 часов)**

 **Вы должны изучить материал, затем переписать его в тетрадь.Фото выполненных заданий отправлять личным сообщением в whatsapp или на почту Sidko303@mail.ru**

**Уважаемые обучающиеся! За выполнение заданий на среду 25.11.2020г вы должны получить оценку, если до конца дня не будет выполнено задание, в журнал учебной практики будут выставлены неудовлетворительные оценки.**

Текстильные обои: разновидности и их характеристики

Практически все виды текстильных обоев можно классифицировать по двум основным признакам – по основанию, на которое нанесена ткань, а также по виду самой ткани, от которой зависит внешний вид и дизайн этого отделочного материала. Для начала разберемся подробнее с тканью. Как правило, для изготовления данного типа обоев применяют четыре ее разновидности.

Льняные текстильные обои для стен. Прекрасный материал, но для изготовления текстильных обоев в чистом виде не используется. Это тканые обои, и их технология изготовления предусматривает нанесение на основание отдельных волокон, которые для придания обоям необходимых качеств смешиваются с синтетическими. Существуют и чисто льняные текстильные обои, но они очень проблематичные в [наклеивании](https://stroisovety.org/kak-pravilno-kleit-oboi/). В силу того, что это натуральный материал, обои могут отличаться по цвету даже в одном рулоне – это не брак, а особенность данного материала. Если четко подогнать стыки, то после наклеивания получается довольно интересная бесшовная поверхность.

Фетровые обои. Существует два варианта данных обоев – они могут изготавливаться либо из вспененного полипропилена, либо из натуральной фетровой ткани. И тот и другой материал является плотным и отлично скрывает мелкие неровности стен. Фетровые обои из полипропилена можно мыть даже с использованием бытовой химии – единственное, что не рекомендуется с ними делать, это сильно тереть тряпками. Что касается натурального фетра, то, как и лен, его можно только пылесосить.

Шелк и его особенности. Как правило, такие текстильные обои изготавливаются из смеси натуральных шелковых и вискозных волокон – это тоже тканые обои, при изготовлении которых на основу наносятся именно волокна, а не готовая ткань. Эти обои так же, как и предыдущие, можно приобрести в двух разновидностях – предназначенные [под покраску](https://stroisovety.org/kakie-luchshe-oboi-pod-pokrasku/) и с уже нанесенным рисунком. В работе данный тип обоев очень привередливый – они тонкие, плохо стыкуются между собой и под ними видны даже мельчайшие неровности стен.

Джутовые текстильные обои. Этот материал обладает отличными характеристиками, среди которых можно отметить высокую плотность, позволяющую скрывать достаточно большие повреждения стен; отличную износостойкость; способность не выгорать под воздействием ультрафиолета и сравнительно легкую технологию нанесения.